**唐山市人民医院门诊分诊叫号系统设备需求参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 22寸液晶一体机 | 台 | 5 | 屏幕分辨率：1920\*1080/16：9；  屏幕尺寸：22英寸；  显示尺寸：476mm\*268mm；  可视角度：89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；  亮度：350cd/m2；  对比度：3000：1；  显示屏颜色：16.7M；  反应时间：5ms；  表面材质：前覆钢化玻璃；  屏幕厚度：≤18mm；  机体工艺：铝合金氧化边框，五金后盖，圆角防刮伤；  安装方式：壁挂；  内置喇叭：2\*5W立体声喇叭 ；  SD卡：最大支持32GB；  网口：RJ45网口，可通过直连线连接交换机；  红外接收：红外接收器，可进行音量、亮度设置等操作；  电源开关：四脚船型开关；  接口：USB2.0Host x 2；  CPU RK3128，四核 ARM-A7，1.3GHz；  GPU Mali-400MP2；  内存 DDR 1GB；  内置存储器 ：EMMC 8G/6G/32G；  操作系统： Android系统；  解码分辨率 最高支持 1080P；  支持内容格式：网页、视频、图片、音频、文字、时间、日期、字幕、天气信息以及RSS等元素；  存储：8G；  网卡：100M，1000M自适应；  对接原有系统（君泰合创医院分诊叫号系统V1.0） |
| 2 | 扬声器 | 个 | 1 | 1)额定电压：100V；  2)额定功率：3-6W；  3)频率响应： 90-16KHz；  4)灵敏度： 90dB。 |
| 3 | 布线安装 | 项 | 1 | 强弱电布线及设备安装调试。(需现场查看) |